CONT: M82 IPOL 6343.600 MHZ M82-TAVG.ICL001.1

PLot file version 1 created 31-AUG-2009 16:47:36

Cont peak flux = 7.2653E-03 JY/BEAM Levs = 2.161E-04 * (-1, 1, 1.414, 2, 2.828, 4, 5.656, 8, 11.31, 16, 22.61, 32)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

09 55 50.76 50.74 50.72 50.70 50.68 50.66

69 40 44.00 43.95 43.90 43.85 43.80 43.75 43.70 43.65 43.60 43.55 43.50